# Installation av NVDA från CD

Börja med att installera den talsyntes och den punktdisplay som skall användas.

På CD:n NVDA finns filen nvda\_2011.3.portable.exe. Filen kopieras till den mapp på datorn där man vill installera NVDA. Alternativt startas filen på CD:n men då måste knappen i installationsdialogrutan för att välja installationsmapp användas för att bestämma var NVDA skall installeras.

När installationen är klar måste talsyntes och eventuell punktdisplay väljas. Det görs genom att högerklicka på NVDA-ikonen i aktivitetsfältet. Välj sen "Inställningar".

1. Gå till "Talsyntes " och välj SAPI5-talsyntes.
2. Punktdisplay väljs under "Braille inställningar". Förutom punktdisplay skall punkttabell väljas. Välj "Svensk grad 1".